

Artikel: Fahrradparker BETA-BASIS CLASSICO 800mm Radabstand tief/tief

Der Fahrradparker BETA BASIS CLASSICO mit verschraubter Stahl-Konstruktion mit Tief-/Tief-Einstellung. Für ein- oder zweiseitige Radeinstellungen. Für bis zu 24 Einstellplätze.

|  |  |
| --- | --- |
| Art der Verbindungen: | verschraubt, |
| Material: | stabile Stahlrohrkonstruktion, verschraubte,robuste Bügel aus Rundrohren(in Edelstahl gebeizt oder elektropoliert auf Anfrage) |
| Besonderheiten: | es wird kein Fundament benötigt, da "frei" aufstellbar |
| Korrosionsschutz: | Feuerverzinkung - korrosionsgeschützt & wertbeständig |
| Farbe: | verzinkt oder farbbeschichtet in RAL |
| platzsparendes Parken: | Tief-/Tief-Einstellung |
| Radabstand: | 800 mm |
| Einstellplätze bei ein- oder |  |
| doppelseitiger Einstellung: | 2 bis 24 Fahrräder |
| vorbereitet zur Reihenverbindung: | ja |
| vorbereitet zur Bodenbefestigung: | zum aufschrauben vorbereitet |
| Stellraumtiefe bei einseitiger Einstellung: | ca. 1850 mm |
| Stellraumtiefe bei zweiseitiger Einstellung: | ca. 3200 mm |
| für Reifenbreiten bis: | für alle Reifenbreiten geeignet |
| geeignet für Mountainbikes: | ja |
| Verpackung und Lieferzustand: | zerlegt im Karton,Schrauben und Montagematerial beiliegendVersand in recycelbarer Verpackung |





|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Modell** | **Radeinstellung** | **Holme** | **Länge** |
| BETA-CLASSICO 1 | ein- / doppelseitig | 2 Fahrräder | 650 mm |
| BETA-CLASSICO 2 | ein- / doppelseitig | 4 Fahrräder | 1450 mm |
| BETA-CLASSICO 3 | ein- / doppelseitig | 6 Fahrräder | 2250 mm |
| BETA-CLASSICO 4 | ein- / doppelseitig | 8 Fahrräder | 3050 mm |
| BETA-CLASSICO 5 | ein- / doppelseitig | 10 Fahrräder | 3850 mm |
| BETA-CLASSICO 6 | ein- / doppelseitig | 12 Fahrräder | 4650 mm |
| BETA-CLASSICO 7 | ein- / doppelseitig | 14 Fahrräder | 5450 mm |
| BETA-CLASSICO 8 | ein- / doppelseitig | 16 Fahrräder | 6250 mm |
| BETA-CLASSICO 9 | ein- / doppelseitig | 18 Fahrräder | 7050 mm |
| BETA-CLASSICO 10 | ein- / doppelseitig | 20 Fahrräder | 7850 mm |
| BETA-CLASSICO 11 | ein- / doppelseitig | 22 Fahrräder | 8650 mm |
| BETA-CLASSICO 12 | ein- / doppelseitig | 24 Fahrräder | 9450 mm |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

